**海峡青年交流营地文化街空调采购安装项目**

**技术参数和采购要求**

**一、空调安装位置和数量（品牌：**格力、海尔、美的。**）**

1、文化街商铺A157、A101、B159、B101和工作餐厅，合计5间，需5匹空调共8台。

2、文化街商铺A158、A159、A160、A102、A103、A104、A105、A106、A107、A108、A109、B160、B162、B102和B103，合计15间店面，需3匹空调共15台。

**二、所需机型、辅材、质量、施工等相关要求**

1、采购空调必须采用格力、海尔、美的品牌的正规渠道的全新品牌原装机。

2、所有配件均应符合相关行业标准，严禁使用非标材料。

3、必须在采购人指定的位置安装施工(其位置满足空调设备技术参数要求)，执行行业安装规范标准。

4、中标供应商应根据采购人的场地要求，做好场地防火及有关安全事宜。在施工过程中，若发生各类安全事故，由中标供应商负全责。

中标供应商根据安装机型的品牌服务标准，对工程质量负责。若出现问题的，应根据采购人要求及时处理到位。

1. 售后服务按安装机型的品牌服务标准，具体内容以设备安装说明书为准。
2. 具体机组及配件的选型：

**表1 采购机组及配件清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 规格型号 | 单位  | 数量 |
| 柜式单冷空调机组 | 见表2 | 台 | 15 |
| 柜式单冷空调机组 | 见表2 | 台 | 8 |
| Φ20KBG材料、人工 | 国标 | 米 | 240 |
| Φ25KBG材料、人工 | 国标 | 米 | 160 |
| 电缆线3X4材料、人工 | 国标 | 米 | 240 |
| 电缆线5X6材料、人工 | 国标 | 米 | 160 |
| 铜管（含电线、保温、扎带、人工费等） | 3匹标配 | 米 | 30 |
| 铜管（含电线、保温、扎带、人工费等） | 5匹标配 | 米 | 16 |
| 托盘架 | 标配 | 米 | 8 |
| 金刚水磨钻洞 |  | 个 | 23 |

**表2空调技术参数**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 能效比 | 额定制冷量 | 额定功率(冷/暖)W | 运行噪音（内机） | 运行噪音（外机） | 循环风量 | 电源 |
| 千瓦（kw） | dB(A） | m3/h |
| 1 | 分体式单冷空调柜机 | 三级及三级以上 | ＞7.0 | ＜2500 | ＜40 | ≤60 | ＞1150 | 220V-50Hz |
| 2 | 分体式单冷空调柜机 | 三级及三级以上 | ＞11 | ＜4000 | ＜50 | ≤65 | ＞1800 | 380V-50Hz |

**三、采购安装工期及验收**

合同签订后需尽快进场完工。具体安装时间由采购单位通知为准。验收以中标供应商提供的验收单经采购单位加盖公章为准。

**四、相关费用**

**表3 海峡青年交流营地文化街空调采购安装报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 柜式单冷空调机组 | 见表2 | 台 | 15 |  |  |  |
| 柜式单冷空调机组 | 见表2 | 台 | 8 |  |  |  |
| Φ20KBG材料、人工 | 国标 | 米 | 240 |  |  |  |
| Φ25KBG材料、人工 | 国标 | 米 | 160 |  |  |  |
| 电缆线3X4材料、人工 | 国标 | 米 | 240 |  |  |  |
| 电缆线5X6材料、人工 | 国标 | 米 | 160 |  |  |  |
| 铜管（含电线、保温、扎带、人工费等） | 3匹标配 | 米 | 30 |  |  |  |
| 铜管（含电线、保温、扎带、人工费等） | 5匹标配 | 米 | 16 |  |  |  |
| 托盘架 | 标配 | 米 | 8 |  |  |  |
| 金刚水磨钻洞 |  | 个 | 23 |  |  |  |
| **合计(含税总价)** |  |  |  |  |  |  |