**DC-4205 P手机数据采集与查缉终端**

1. **系统整体性能**

1. 完全由国内自主研发，自主知识产权，无软件潜在泄密风险。

2. 产品具有核心技术，具有手机数据恢复相关技术专利3项

3. 专门定制的5.3寸坚固型android手持终端，贴合现场快速应用。

4. 同时支持手机、U盘、SD卡等各种移动终端设备的暴恐文件查缉功能，支持手机数据的采集功能。

5. 同时支持5路Wi-Fi并行查缉。支持蓝牙连接方式进行采集。

**暴恐查缉支持**

1. **强大的暴恐样本库资源**

1. 整合了公安部门历时多年收集整理的超过50000多个暴恐音视频图片电子书文件的样本库，并持续更新。

1. **数据检索快速全面**
2. 支持iPhone、Android手机的检索查缉。
3. 支持查缉手机上所有的用户文件，包含拷贝和通过应用程序发送的文件。
4. 支持android手机暴恐apk的检索查缉。
5. 支持暴恐文件信息的本地浏览。
6. 快速查缉，平均一把手机检索仅需2分钟左右。
7. **USB介质、SD、TF卡查缉**
8. 支持USB介质上所有文件的检索查缉。
9. 支持iPhone、Android外的其他类型的手机使用U盘模式进行检索查缉。
10. 支持SD卡、TF卡上所有文件的检索查缉。
11. **查缉结果输出**
12. 查缉结果实时报警，包含文字和声音报警。
13. 要求支持展示查缉命中文件的各类信息及文件内容的本地浏览。
14. 要求支持导出word格式的查缉报告文件。
15. **“利剑”平台对接**
16. 与部级或本地部署的“利剑”平台无缝对接，进行特征库更新以及查缉数据的上传。

**手机数据采集**

1. **强大的手机支持能力**
2. 设备自动快速识别手机，无需额外安装或下载驱动程序。
3. 支持主流智能手机系统：iOS（支持最新iOS 10.x，支持越狱和未越狱）、Android、Symbian、黑莓、Linux、bada等。
4. 支持各类非智能机、定制机和山寨机
5. 支持SIM卡数据采集，包括标准SIM、Micro SIM、Nano SIM接口等类型，涵盖GSM、电信天翼、联通WCDMA、移动TD-SCDMA等国内常见的各种2G\3G手机SIM卡。
6. **手机数据提取和恢复**

1. 支持提取手机上的各种基本信息，包括手机IMEI、电话簿、短信、通话记录等。

2. 支持提取SIM卡上的通讯录、短息、通话记录。

3. 支持手机已删除数据的恢复，包括： iPhone手机、Android手机、Symbian手机、摩托罗拉非智能机、SIM卡等，其中iPhone手机越狱和未越狱均可实现删除数据恢复，Android手机可自动root后进行删除数据恢复。

1. **手机应用程序解析**

1. 支持手机即时通讯类应用程序的痕迹记录解析，包括QQ、微信、Talkbox、Voxer、What’s app、Line、DiDi、移动飞信、旺信、陌陌、米聊等，支持提取账号信息、联系人、聊天记录、群信息、群成员列表、群聊天记录等信息，支持各软件的语言提取和解析播放。

2. 支持多种手机应用程序痕迹记录解析，包括微博、上网记录、邮箱、百度地图、谷歌地图、高德地图、360手机卫士、嘀嘀打车、人人网等软件信息的解析和提取

3、支持QQ、微信、邮件、飞信、新浪微博、旺信等重点应用程序的删除联系人和删除聊天记录的恢复提取。

4. 支持手机WIFI、蓝牙连接记录的提取，支持手机GPS、WIFI、地理位置信息的提取

1. **身份证信息采集**
2. 设备集成身份证采集模块，支持扫描二、三代身份证，采集身份证上的所有信息，并与手机信息关联。
3. **银行卡信息采集（外置模块选配）**
4. 支持采集银行卡信息，包括卡号、发卡行、交易记录等等。
5. **数据浏览**
6. 支持在设备上浏览查看采集到数据，包含手机基本信息、基本逻辑数据以及各类应用程序数据。
7. **布控报警**
8. 支持用户手动编辑或者导入需要报警的信息。
9. 采集过程自动匹配报警，并可展示命中的报警信息。
10. **后台系统联动**
11. 支持手机数据上传后端平台系统进行关联碰撞分析。
12. **升级**
13. 支持在线自动检测升级和升级包本地升级。
14. 每个季度至少提供一次新的升级版本。

附：产品配置清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 详情 | 数量 | 计量 |
| 1 | 主机 | 5.3寸的液晶屏，分辨率960\*540，带电容式触摸屏坚固型手持终端的设计，达到IP65的防护等级CPU：1.5GHz 八核处理器，存储：16GB eMMC存储，标配64GB的T卡存储扩展内存：2GBWIFI（802.11b/g/n）蓝牙1个标准USB A口1个Micro USB 2.0接口身份证扫描模块电池：3.7V 3900mAh重：420克 | 1 | 台 |
| 2 | 配件 | 数据线、适配器、移动电源、SIM卡读卡器、U盘、SD/TF卡读卡器等。 | 若干 | 套 |