**福建省福州医学心理咨询中心1-4楼二次**

**装修消防整改项目要求**

**1.基本要求：**

1.1竞价单位要求：

1.1.1具有独立法人资格，有能力提供竞价货物和服务的企业均可成为合格竞价供应商（竞价供应商须提供合格有效的企业法人营业执照副本、税务登记证和组织代码证等复印件，已实行三证合一的企业，只须提供企业法人营业执照副本复印件）。

1.1.2竞价供应商具备有效的消防设施工程专业承包二级（含）以上资质和施工企业安全生产许可证。

1.1.3 项目负责人1名，具有一级注册消防师及安全生产考核合格证书B证. （需提供近三月内任一月竞价供应商为该公司职员缴交社保记录）

（1）竞价供应商事先应对福建省福州医学心理咨询中心现场（福州市鼓楼区六一中路89号）进行实地考察。踏勘现场所发生的费用及发生的意外均由潜在竞价供应商自行承担。（2）潜在竞价供应商进行现场考察时应随带：介绍信原件（格式自拟），现场勘察完毕，采购单位将在已勘察过的潜在竞价供应商的单位介绍信上签字确认，确认潜在竞价供应商已勘察过现场。（3）竞价供应商须在上传的竞价文件中提供现场考察确认书扫描件（原件备查）,未按要求在竞价文件中提供的按无效竞价处理。

1.1.4消防整改项目1-4楼消防设备材料采购应达到消防整改要求，并能通过消防部门的验收达到合格。

1.1.5医学心理咨询中心1-4楼1-4楼消防设备材料采购项目。竞价最高控制价为269697元整。

2.2采购内容：

2.2.1火灾报警系统因设施设备使用多年，出现线路老化、设备损坏，需按消防规范对1-4楼火灾报警系统设施设备重新采购、安装，以保证火灾报警系统的正常运行；

2.2.2消防水系统因老旧、损坏无法正常运行，需按消防采购、安装，以保证消防水系统的正常运行；

2.采购内容

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 金 额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
| **消防电话** |
| 1 | 模块(模块箱) | (1)接线端子箱XD | 个/台 | 4.000 |  |  |
| 2 | 配管 | (1)钢管敷设SC20 | m | 195.000 |  |  |
| 3 | 配线 | (1)穿多芯软导线WDZB1NRYYP-2\*1.5 | m | 219.500 |  |  |
| 4 | 按钮 | (1)按钮安装(火灾报警按钮(带电话插孔)) | 个 | 11.000 |  |  |
| 5 | 接线盒 | (1)接线盒安装 | 个 | 11.000 |  |  |
| **消防广播** |
| 6 | 配管 | (1)钢管敷设SC20 | m | 187.540 |  |  |
| 7 | 配线 | (1)穿多芯软导线WDZB1NRYY-2\*1.5 | m | 209.040 |  |  |
| 8 | 消防广播(扬声器) | (1)扬声器 | 个 | 14.000 |  |  |
| 9 | 接线盒 | (1)接线盒安装 | 个 | 14.000 |  |  |
| **防火门监控** |
| 10 | 配管 | (1)钢管敷设SC20 | m | 231.790 |  |  |
| 11 | 配线 | (1)穿照明线WDZB1N-BYJ-2\*2.5 | m | 471.000 |  |  |
| 12 | 配线 | (1)穿多芯软导线WDZB1NRYS-2\*1.5 | m | 236.790 |  |  |
| 13 | 模块 | (1)消防专用模块 | 台 | 15.000 |  |  |
| 14 | 控制开关 | (1)门磁开关 | 个 | 30.000 |  |  |
| 15 | 接线盒 | (1)接线盒安装 | 个 | 15.000 |  |  |
| **感烟探测器** |
| 16 | 配管 | (1)钢管敷设SC20 | m | 559.500 |  |  |
| 17 | 配线 | (1)穿多芯软导线WDZB1NRYS-2\*1.5 | m | 591.000 |  |  |
| 18 | 配线 | (1)穿照明线WDZB1N-BYJ-2\*6 | m | 1207.600 |  |  |
| 19 | 点型探测器 | (1)点型探测器安装(感烟探测器) | 个 | 99.000 |  |  |
| 20 | 声光报警器 | (1)消防警铃、声光报警器安装(声光报警器) | 个 | 11.000 |  |  |
| 21 | 按钮 | (1)按钮安装(消火栓报警按钮) | 个 | 12.000 |  |  |
| 22 | 模块(模块箱) | (1)名称:总线隔离器 | 个/台 | 4.000 |  |  |
| 23 | 接线盒 | (1)接线盒安装 | 个 | 122.000 |  |  |
| **电气火灾** |
| 24 | 模块(模块箱) | (1)名称:火灾探测器 | 个/台 | 4.000 |  |  |
| 25 | 配管 | (1)钢管敷设SC20 | m | 34.400 |  |  |
| 26 | 配线 | (1)穿多芯软导线ZB1NRVVSP-2x1.5mm2 | m | 47.400 |  |  |
| **消防设备电源** |
| 27 | 模块(模块箱) | (1)名称:传感器 | 个/台 | 4.000 |  |  |
| 28 | 配管 | (1)钢管敷设SC20 | m | 34.400 |  |  |
| 29 | 配线 | (1)穿多芯软导线WDZB1N-RYSP-2X1.5mm2 | m | 47.400 |  |  |
| **喷淋系统** |
| 30 | 水喷淋钢管 | (1)材质、规格:内外热镀锌钢管DN25 (2)连接形式:螺纹连接 | m | 535.610 |  |  |
| 31 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质、规格:内外热镀锌钢管DN32 | m | 211.370 |  |  |
| 32 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质、规格:内外热镀锌钢管DN40 | m | 25.120 |  |  |
| 33 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质、规格:内外热镀锌钢管DN50 | m | 38.230 |  |  |
| 34 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)材质、规格:内外热镀锌钢管DN65 | m | 4.010 |  |  |
| 35 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)材质、规格:内外热镀锌钢管DN80 | m | 59.680 |  |  |
| 36 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)材质、规格:内外热镀锌钢管DN100 | m | 67.000 |  |  |
| 37 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)材质、规格:内外热镀锌钢管DN125 | m | 7.530 |  |  |
| 38 | 焊接法兰阀门 | (1)信号闸阀DN100 | 个 | 1.000 |  |  |
| 39 | 焊接法兰阀门 | (1)信号闸阀DN125 | 个 | 3.000 |  |  |
| 40 | 水流指示器 | (1)水流指示器DN100 | 个 | 1.000 |  |  |
| 41 | 水流指示器 | (1)水流指示器DN125 | 个 | 3.000 |  |  |
| 42 | 螺纹阀门 | (1)末端泄水阀DN25 | 个 | 4.000 |  |  |
| 43 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)水喷淋(雾)喷头DN25 | 个 | 246.000 |  |  |
| 44 | 压力仪表 | (1)名称:压力仪表 (2)压力表弯材质、规格:DN15 (3)含表阀 | 台 | 4.000 |  |  |
| **消火栓水系统** |
| 45 | 消火栓钢管 | (1)沟槽连接 (2)内外热镀锌钢管DN65 | m | 85.000 |  |  |
| 46 | 消火栓钢管 | (1)沟槽连接 (2)内外热镀锌钢管DN100 | m | 36.000 |  |  |
| 47 | 灭火器 | (1)MFZ-ABC/5KG干粉灭火器 | 具/组 | 15.000 |  |  |
| 48 | 室内消火栓 | (1)SN65消火栓和QZ19直流水枪一支,DN65消防龙带（衬胶）25米一条及30米长的DN25软管卷盘一套，DN65快速接头一个，安装详国标15S202-12。 | 套 | 12.000 |  |  |