**福州市台江第五中心小学采购方案**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 科学仪器柜 | 数量 | 25个 | 单价 | / | 总价 | / |
| 规格参数：规格:1000×500×2000mm。1.铝木结构，后立柱采用双槽30mm\*30mm,壁厚≥1.0mm，前立柱采用30mm\*28mm,壁厚≥1.0mm，带凹槽喷塑铝合金型材框架结构，确保器材柜整体框架牢固。柜身材料采用18mm厚E1级双贴三聚氰胺板；板材所有截面均经全自动封边机封边处理，封边所用边条均为优质2mm厚PVC封边条,所用热熔胶为优质热熔胶王，一次成型，结合紧密，密封性好。选用优质ABS工程注塑加固角连接，不变形、外形美观、经久耐用。2.结构: 仪器橱分为上下两部分，上部为厚5mm玻璃及板材拉门，放置两层25mm三聚氰胺活动隔板，下部为板材拉门，放置一层25m三聚氰胺活动隔板，仪器橱内的隔板高度可以调整；3.配件：优质桥式拉手；柜门采用国产高档90度优质铰链，开关10万次以上；采用35mmABS耐蚀注塑专用垫，可有效防止桌身受潮；隔板升降条：内部隔板两侧装有专用升降条，可以方便用户上下移动隔板。 |
| 名称 | 玻璃柜 | 数量 | 4个 | 单价 | / | 总价 | / |
| 规格:1000×500×2000mm。1.铝木结构，后立柱采用双槽30mm\*30mm,壁厚≥1.0mm，前立柱采用30mm\*28mm,壁厚≥1.0mm，带凹槽喷塑铝合金型材框架结构，确保器材柜整体框架牢固。柜身材料采用18mm厚E1级双贴三聚氰胺板；板材所有截面均经全自动封边机封边处理，封边所用边条均为优质2mm厚PVC封边条,所用热熔胶为优质热熔胶王，一次成型，结合紧密，密封性好。选用优质ABS工程注塑加固角连接，不变形、外形美观、经久耐用。2.结构: 仪器橱分为上下两部分，上部为厚5mm玻璃推拉门.放置两层25mm三聚氰胺活动隔板，下部为板材拉门，放置一层25mm三聚氰胺活动隔板，仪器橱内的隔板高度可以调整；3.配件：优质轨道；采用35mmABS耐蚀注塑专用垫，可有效防止桌身受潮；隔板升降条：内部隔板两侧装有专用升降条，可以方便用户上下移动隔板。 |
| 名称 | 小药柜 | 数量 | 1个 | 单价 | 980元/套 | 总价 | 980元 |
| 规格参数：规格1000×500×1500mm。1.铝木结构，后立柱采用双槽30mm\*30mm,壁厚≥1.0mm，前立柱采用30mm\*28mm,壁厚≥1.0mm，带凹槽喷塑铝合金型材框架结构，确保器材柜整体框架牢固。柜身材料采用18mm厚E1级双贴三聚氰胺板；板材所有截面均经全自动封边机封边处理，封边所用边条均为优质2mm厚PVC封边条,所用热熔胶为优质热熔胶王，一次成型，结合紧密，密封性好。选用优质ABS工程注塑加固角连接，不变形、外形美观、经久耐用。2.结构: 仪器橱分为上下两部分，上部为厚5mm玻璃及板材拉门，放置两层18mm三聚氰胺活动隔板，下部为板材拉门，放置一层25mm三聚氰胺活动隔板，仪器橱内的隔板高度可以调整；3.配件：优质桥式拉手；柜门采用国产高档90度优质铰链，开关10万次以上；采用35mmABS耐蚀注塑专用垫，可有效防止桌身受潮；隔板升降条：内部隔板两侧装有专用升降条，可以方便用户上下移动隔板。 |
| 名称 | 钢制文件柜 | 数量 | 4个 | 单价 | / | 总价 | / |
| **规格：**850\*390\*1800mm ，1、基材：优质冷轧钢板（国标），层板厚度0.7mm；钢板经酸洗、磷化、除油、除锈等工序处理后，采用二氧化碳保护焊接工艺焊接，经细心打磨、校正、酸洗、碱洗、喷涂而成，具有整体焊接牢固，耐磨抗刮花的特点。2、面层：采用磷化防锈处理及200℃喷涂，使油漆结合力强，防腐性好，环保耐用，色彩柔和，对人体及周围的环境不产生危害，无毒、使用无异味；3、锁头：优质名牌锁具，安全可靠；4、表面：喷塑，颜色灰色。**工艺要求：**1、钢板厚薄一致，无高低不平；2、表面光亮平整，油漆无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀；3、钢板拼合细密，焊接处均匀，转角过度自然，间隙小且均等 |
| 名称 | 单人位课桌椅 | 数量 | 250套 | 单价 | / | 总价 | / |
| 规格参数：A.面板1.材质：E1级密度板，注塑包边一次注塑成型靠近学生一侧做鸭嘴处理。2.尺寸：长度600mm×宽度400mm×厚度20mm。B.书箱1.材质：0.8mm冷扎钢板2.尺寸：460\*300\*150mmC.挂钩1材质：采用工程塑料ABS耐冲击塑料一体射出成型。2.尺寸：41.5×35×24mm.3功能：与桌架用螺丝固定一起，坚固耐用，承载力大。D.桌钢架2.材质及形状：椭圆形钢管 D形钢管及1.2mm厚钢板。采用二保焊及自动焊焊接而成。1.2mm钢板为冲孔¸落料¸弯曲成型。各部位皆为满焊，光滑无毛刺。2.尺寸：椭圆管：30x60x1.2mm,20x50x1.2mm,    D形管：40×40×1.2mm。3.表面涂装：焊接完成钢管架经高温去油、污，钢丸打磨，静电粉末喷塑。表面要求在1毫米见方内刀尖抠不脱落。4.功能：左右脚架各加装一组扣仲，内置M8螺母两件，螺母中心距为60mm。桌子可调高度700～790mm。E桌子脚垫2.材质：采用PP塑料一次注塑成型，并用1支钢板螺丝锁附,脚垫底部带M8螺丝调节件，螺丝底部与地面接触直径为56mm。材质为塑料硬PVC内镶M8螺丝一次注塑成型。2.尺寸：70mm×51mm×45mm。凳子：A.坐垫1.材质：E1级密度板，，注塑包边一次注塑成型。2.尺寸：350mm×250mm×20mm。B凳钢架1.材质及形状：椭圆形钢管 D形钢管。采用二保焊及自动焊焊接而成。各部位皆为满焊，光滑无毛刺。2.尺寸：椭圆管：30x60x1.2mm,20x50x1.2mm,30×15×1.2mm，20×10×1.2mm D形管：40×40×1.2mm。3.表面涂装：焊接完成钢管架经高温去油、污，钢丸打磨，静电粉末喷塑。表面要求在1毫米见方内刀尖抠不脱落。4.功能：左右脚架各加装一组扣仲，内置M8螺母两件，螺母中心距为40mm。椅子可调高度400～460mm。C桌子脚垫1.材质：采用PP塑料一次注塑成型，并用1支钢板螺丝锁附,脚垫底部带M8螺丝调节件，螺丝底部与地面接触直径为56mm。材质为塑料硬PVC内镶M8螺丝一次注塑成型。2.尺寸：70mm×51mm×45mm |
| 采购总价：玖万玖仟柒佰叁拾元整（99730元）备注：1. **本项目要求通知书发出之日起7个工作日内签订合同，合同签订后3日内提供5个品目样品各1套，因本项目要求成交人提供暴力测试，供货数量均为采购原有数量+1（在采购数量基础上提供多一套产品，验收时，随机抽取专家至现场抽取5个品目号各一套，进行暴力检测，一经发现与采购要求材质不符的产品，本项目做流标处理）**
2. **本项目采购要求报名单位需将（单人位课桌椅）样品及检测报告送达至福州市台江第五中心小学，联系人：谢老师，经现场查勘，符合样品需求的竞价人，应携带由采购人出具的样品及检测报告送达合格说明函至代理机构参与本项目报名，勘察函是报名材料的组成部分。**
 |