**竞价一览表**

 货币单位：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 型号/规格/技术指标 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 1 | 单通道双向闸机（定制摆闸防水防触电） | 赤道 | 深圳 | 1、材质:304不锈钢； 2、外形:1200x200x980(mm)；3、对开通道宽度:650(mm)(可定制≤750mm)；4、全自动控制，带方向指示，断电开闸；5、嵌入式无刷一体化防撞自复位机芯(金钢芯)；6、机械+红外感应+电路控制三重防夹防碰伤；★7、非法闯入和尾随报警；8、支持智能开闸控制:刷卡/人脸/扫码(不含配套硬件)★9、机身防水设计，主板配备防水盒；★10、定制闸机只要1台单机芯，摆臂定制加工加长到70-80cm；★11、考虑到福州夏天多雷雨闪电，故要防触电，闸机定制为弱电24V而常规闸机为强电220V。 | 1 | ￥4,300 | ￥4,300 |
| 1 | 1 | 数字防疫哨兵 | 海康威视 | 杭州 | 1、处理器：双核ARM Cortex-A7；2、操作系统：嵌入式Linux操作系统；3、存储：1GB内存 + 8GB eMMC；★4、二维码模块：支持福建八闽码；★5、身份证模块：符合居民身份证阅读器通用技术要求，工作频率 13.56MHz（fc）；6、存储容量：支持8万条记录；7、人脸容量：3万张；8、测量精度：±0.3℃；9、屏幕规格：8寸IPS高清屏；10、摄像头：双目摄像头，可见光和近红外，支持活体检测；11、有效像素：200 万有效像素，1920\*1080；12、防护级别：IP42；★13、支持同时显示和自动核查健康码、行程码、核酸检测采样时间、打几针疫苗4个防疫大健康数据，符合国家绿码要求的才放行。 | 1 | ￥8,800 | ￥8,800 |
| 1 | 1 | 8寸人脸识别机（户外防水） | 瑞为 | 深圳 | 1、处理器：双核ARM Cortex-A7；2、操作系统：嵌入式Linux操作系统；3、存储：1GB内存 + 8GB eMMC；4、二维码模块：无；5、身份证模块：无；6、存储容量：支持8万条记录；7、人脸容量：5万张；8、测量精度：±0.3℃；9、屏幕规格：8寸IPS高清屏；10、摄像头：双目摄像头，可见光和近红外，支持活体检测；11、有效像素：200 万有效像素，1920\*1080；12、防护级别：IP66 | 1 | ￥4,800 | ￥4,800 |
| 1 | 1 | e校园健身体育场地市民预约管理系统软件 | 康宝宝 | 厦门 | 1、市民注册管理；★2、公安系统进行实名制认证；★3、社区审核（无犯罪证明）；★4、提供线上2家保险公司个人意外伤害险；5、控制闸机开门；★6、数字防疫哨兵具有刷脸疫情防控自动审核后控制闸机开闸功能；7、预约活动时间到和结束提醒功能；★8、活动时间结束但尚未离校的市民名单会自动通知保安去巡检。 | 1 | ￥15,000 | ￥15,000 |
| 1 | 1 | 活动的铝合金护栏门 | 康宝宝 | 厦门 | 可伸缩的铝合金护栏门，使用时可使通道变窄到70cm，不用时靠墙。 | 1 | ￥1,000 | ￥1,000 |
| 1 | 1 | 安装施工费用 |  |  | 1、闸机和数字防疫哨兵安装：2、地面切割拉线外雇工人费用；3、拉线人工费用。 | 1 | ￥2,000 | ￥2,000 |
| 1 | 1 | 施工材料费用 |  |  | 1、电源线和网络线、PVC线槽等材料费用；2、小型交换机1台。 | 1 | ￥1,000 | ￥1,000 |
| 1 | 1 | 云平台每年空间和流量费用 | 康宝宝 | 厦门 | 含3年售后服务 | 3 | ￥1,000 | ￥3,000 |
| 1 | 1 | 人工维护费 | 康宝宝 | 厦门 | 含3年售后服务 | 3 | ￥1,000 | ￥3,000 |
| 1 | 1 | 平台客服咨询人工服务费 | 康宝宝 | 厦门 | 含3年售后服务 | 3 | ￥1,000 | ￥3,000 |
| 1 | 1 | 300万枪机（海康威视） | 海康威视 |  | • 最高分辨率可达2304 × 1296 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像• 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示• 支持SmartIR，防止夜间红外过曝• 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态• 支持人形侦测• 支持ROI感兴趣区域增强编码• 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议• 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达50 m• 1个内置麦克风，高清拾音• 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 6 | ￥480 | ￥2,880 |
| 1 | 1 | 16口全千兆PoE交换机 | 海康威视 |  | 1、★标准19英寸1U高机架设备，固化千兆电接口数≥16个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥18个 ，且实配支持POE+的端口≥16个，整机POE功率不得小于247W；2、★换容量≥36Gbps,包转发率≥26.78Mpps；3、★为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的防雷等级≥6KV，提供官网查询链接及截图作为证明材料，并加盖投标专用章；  | 1 | ￥850 | ￥850 |
| 1 | 1 | 16路单盘位录像机 | 海康威视 |  | a) 解码能力强劲升级，基础12路1080P解码，开启SVC增强模式，最高可提升至16路1080P解码（搭配海康400W以上相机可用），告别资源不足；b) 专为高分辨率相机接入设计，最大支持接入各类800万高清/拼接相机等；c) 硬盘容量升级，最大支持满配10T硬盘，全面延长录像时间；d）支持HDMI 4K超高清输出，并支持HDMI/VGA同异源可配；e）平台接入协议丰富，支持萤石、Ehome2.0、ISUP5.0以及GB28181协议，轻松实现平台接入；•1U 380系列机箱，支持机架安装；•2盘位，最大支持10TB硬盘•支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA高清1080P输出，同/异源可切换；•支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）•支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC•1个千兆网口•4进1出报警口•1个USB2.0接口（前置）+1个USB2.0接口（后置） | 1 | ￥990 | ￥990 |
| 1 | 1 | 6T硬盘 | 希捷 | 深圳 |  | 4 | ￥1,500 | ￥6,000 |
| 1 | 1 | 24U网络机柜 | 海康威视 | 杭州 |  | 1 | ￥2,500 | ￥2,500 |
| 1 | 1 | 4芯单模光缆光纤 | 海康威视 | 杭州 |  | 100 | ￥4 | ￥400 |
| 1 | 1 | 超五类网络线 | 海康威视 | 杭州 |  | 3 | ￥450 | ￥1,350 |
| 1 | 1 | 安装施工费用 |  |  |  | 1 | ￥4,000 | ￥4,000 |
| 1 | 1 | 42.5监视器（海康威视） | 海康威视 |  | 1920x1080|HDMI+VGA • 支持 8bit/10bit 双路 LVDS(1920\*1080)高清显示；• 采用 3-D 数字梳状滤波器；• 真彩色 OSD• 可支持数字音频输出，内部喇叭 10W\*2；• 采用 Mstar ACE-5 自动彩色及图像增强引擎，改善图像的对比度，细节，肤色，边缘• 等• 采用可编程 12-bit RGB gamma 校正技术；• 完善的工厂设置模式；• 一路 HDMI 1.3 输入接口,HDCP 支持到 1.2，一路 DVI 输入接口• 支持软件展频技术可降低 EMI 辐射；• 采用 3-D 降噪技术；• 支持高清分辨率的 JPEG 解码； | 1 | ￥3,200 | ￥3,200 |
| 1 | 1 | PVC等施工材料费用 |  |  | 材质：钢管，尺寸为：70\*30\*40cm加粗立柱/电镀滑轮/加固支架外管尺寸直径90mm/内管76mm净重：55kg（可加重到达150kg） | 1 | ￥2,500 | ￥2,500 |
| 1 | 1 | 羽毛球拦网 |  |  | 材质：钢管，尺寸为：70\*30\*40cm加粗立柱/电镀滑轮/加固支架外管尺寸直径90mm/内管76mm净重：55kg（可加重到达150kg） | 1 | ￥1,800 | ￥1,800 |
| 1 | 1 | 羽毛球场场地线 |  |  | 标准篮球场、羽毛球场地划线 | 1 | ￥2,000 | ￥2,000 |
| 1 | 1 | 篮球架 |  |  | 高度为3.05m，篮筐尺寸为：1.8m\*1.05m，臂伸1.6m支架管直径为165mm，厚度2.5mm加厚圆钢材质，防爆玻璃，抗压回弹泄压装置深埋，地下1立方米水泥浇筑，地下与地上部分衔接内管加装2米钢管。 | 1 | ￥10,000 | ￥10,000 |
| 竞价总价（大写） | 捌万伍仟零伍拾叁 |  | 小写： | ￥84,370 |