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[bookmark: _Toc7642][bookmark: _Toc97708363]第一章 竞价公告
福建国诚招标有限公司受福州职业技术学院委托现通过网上竞价的方式选择福州职业技术学院智慧农业环境监测与智能灌溉物联网系统耗材采购项目的成交人，现邀请合格的竞价供应商对本项目进行网上竞价。
1．竞价编号：FJGCWSJJ-FS-2026-047
2．项目名称：福州职业技术学院智慧农业环境监测与智能灌溉物联网系统耗材采购项目
3．竞价采购服务名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第二章 网上竞价内容及要求”。
4．时间：
公告起始时间：2026年8月11日17:00:00
报名截止时间：2026年8月14日17:00:00
网上竞价开始时间：2026年8月17日09:00:00
网上竞价截止时间：2026年8月17日11:00:00
5.本项目须有三家(含三家)以上竞价供应商参与报价，否则本项目按流标处理。
6.本项目不接受联合体投标。本项目不得转包。
7．联系方式
采购人：福州职业技术学院
地址：福州市闽侯上街联榕路8号
[bookmark: _GoBack]联系人及电话：邓老师/15959001508
采购代理机构：福建国诚招标有限公司
地  址：福州市古田路107号中美大厦24层
邮  编：350001
电  话：0591-83393306、07
项目负责人：陈伟、张林丽
公司网址：http://www.fjgczb.com
电子邮箱：83393301@163.com
8.有关本项目的相关信息(包括文件若有修改补充)，福建国诚招标有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在竞价供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。
(1)工采通电子招投标交易平台网站(https://easy-prt.com/home)
(2)福建省国资采购平台(https://ygcg.fjcqjy.com/)
(3)福建国诚招标有限公司(http://www.fjgczb.com)。
9.竞价供应商资格要求
(1)有能力提供本竞价文件所述服务，符合下述规定条件的境内供应商。须提供有效营业执照副本复印件等证明文件：竞价供应商是企业或个体工商户的，则提供工商部门注册的有效的营业执照复印件；竞价供应商是事业单位的，则提供有效的“事业单位法人证书”复印件；竞价供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可等证明材料。
(2)竞价供应商须提供竞价承诺书；
(3)竞价保证金凭证复印件；
(4)参加采购活动前3年内无重大违法不良信用记录；不良信用记录是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单等。竞价供应商须提供通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的信用记录；
(5)本项目(不接受)联合体竞价。
注：以上材料均须加盖竞价供应商单位公章，并在网上竞价截止时间前一个工作日提交 “资格”要求的所有相关材料[竞价供应商可采用邮寄方式(拒绝采用同城达达送件方式)提交]。未按以上要求提交报名材料的竞价供应商，将导致其提出的质疑或竞价资格被拒绝。
10.报名须知
(1) 福建国诚招标有限公司将采购单位提出的采购需求在工采通电子招投标交易平台网站(https://easy-prt.com/home)、福建省国资采购平台网站(https://ygcg.fjcqjy.com)、福建国诚招标有限公司网站(http://www.fjgczb.com)上公告三个工作日。
(2)竞价规则说明：
①网上竞价的报价时限为竞价起始时间后两个小时内，在报价截止时间前，报名且通过审核的竞价供应商可通过福建国诚招标有限公司竞价平台多次参与竞价(不限报价次数，在规定时间内提交报价均可)。
②竞价供应商首次提交的报价须在本项目最高限价基础上下浮＞3%，否则视为报价无效。在报价时限内，竞价供应商多次报价的，报价金额必须小于自己上一次的报价金额，在报价时限内竞价供应商提交的最后一次报价作为该竞价供应商的最后报价。供应商在竞价平台提交的报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品(货物)质量或不能诚信履约的，应要求其在半个小时内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，视为无效报价。
③在符合采购需求且报价有效的前提下，最后报价最低者成交，若最后报价相同的，则按竞价供应商提交的最后报价先后顺序确定成交竞价供应商，即提出该最后报价时间较早的作为成交竞价供应商。若出现上述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。
④竞价供应商对每个项目合同包报价时都必须扫描上传有效的报价文件并加盖公章，未按要求扫描上传报价文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。竞价供应商在竞价平台提交的最后一次报价与供应商最后一次上传的报价文件中的报价一览表总价不一致的，按照无效报价处理；
竞价供应商参与竞价即视为理解上述竞价规则，不得在竞价活动结束后对竞价规则提出异议。
(3)竞价供应商自行承担所有参与报价的全部相关费用。
(4)竞价供应商应详细阅读关于本次网上竞价文件的全部内容，且自行承担在整个竞价过程及操作过程中所出现的所有问题，包括但不限于计算机及其操作系统的使用、IE浏览器升级、输入法安装调试、控件插件的安装、杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线、断网等。
(5)代理服务费按成交金额*1.5%，由成交竞价供应商支付。
(6)有下列情形之一的，视为竞价供应商相互串通竞价:
①不同竞价供应商的证明材料由同一单位或者个人编制；
②不同竞价供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；
③不同竞价供应商的证明材料载明的项目管理成员为同一人；
(7)参与本项投标的供应商若属于以下规定的关联企业情形的，不得同时参与本项目投标，否则互为关联企业的供应商投标均无效。情形如下：
①一方直接或者间接持有另一方的股份总和达到25%以上；双方直接或者间接同为第三方所持有的股份达到25%以上。
②一方董事、监事或者高级管理人员(包括上市公司董事会秘书、经理、副经理、财务负责人和公司章程规定的其他人员)同时担任另一方的董事、监事或者高级管理人员。
11.报名方式
(1)报名的潜在竞价供应商，须于[2026年8月11日至2026年8月14日]，[每天9:00到11:30，14:30到17:00，法定节假日除外] (北京时间)按网上竞价文件“第三章 证明材料格式”要求并在网上竞价报名截止时间前递交相关证明材料[竞价供应商可采用邮寄方式(拒绝采用同城达达送件方式)提交]，未按以上要求提交报名材料的供应商，将导致其竞价资格被拒绝。
(2)报名地址：福建国诚招标有限公司(福州市古田路107号中美大厦24层)。
(3)竞价供应商在福建国诚招标有限公司网上竞价系统(http://115.28.8.36/)进行供应商注册、报名、竞价投标。
(4)证明材料审核通过后方可进行相应网上竞价项目的竞价活动。
12.质疑：
接收质疑函的方式：现场方式，纸质接收
联系部门：办公室
联系电话和通讯地址：0591-83393307，福州市古田路107号中美大厦24层福建国诚招标有限公司。
注：
(1)供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
(2)质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
(3)质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
(4)质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
(5)质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
(6)质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


[bookmark: _Toc97708364][bookmark: _Toc10667]第二章 网上竞价内容及要求
一、项目概述：
1、采购标的一览表
金额单位：人民币元
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	1
	福州职业技术学院智慧农业环境监测与智能灌溉物联网系统耗材采购项目
	1
	项
	49500
	49500

	合  计
	49500



2、报价要求：
2.1竞价供应商对每个品目的单价报价最多保留小数点后2位数，否则按无效报价处理。
2.2竞价供应商超过最高限价或最高单价限价的报价为无效报价。
二、技术服务要求：

	序号
	物品名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价最高限价（元）

	1
	智能电动蝶阀

	1.控制器外壳材质：高强度ABS材质。
2.控制器外壳外观：UV工艺、橙色亮面，抗老化能力强。
3.控制器外壳尺寸：140*124*108。
4.供电配置：集成高效太阳能电池板（功率≥1.5W)+锂电池（容量≥5000mAh/3.7V)，支持太阳能充电与电池
储能双模式，连续阴雨天无光照条件下，可保证阀门完成≥1000次完整启闭操作。
5.独立电池仓：具有旋钮式可拆卸独立电池仓。
6.充电保护：具备过充、过放保护功能。
7.电量检测：可检测电池电量。
8.静态功耗：≤15mA，待机电流极小，延长电池使用寿命。
9.齿轮组材质：304不锈钢+粉末冶金。
10.输出扭矩：>50N-m，满足阀门在最大工作压力下可靠启闭，并有1.5倍安全系数。
11. 启闭时间：0-90°行程≤30秒，运行平稳无冲击，噪音≤60dB（A)。
12.防护等级：执行器与控制单元一体化设计，防护等级≥IP68，可长期浸没在1米深水中工作，适应暴雨、洪水
等恶劣环境。
13.手动操作：配备机械手动装置，断电时可通过手轮实现阀门启闭，手动/电动切换灵活，切换过程无需工具。
14. 控制方式：支持本地手动控制、远程无线控制4G（默认）/LoRa(可选)、定时控制、开度调节(0-100%连续
可调），并具备4-20mA模拟和RS485信号输入功能。
15.通信功能：内置工业级无线通信模块，可上传阀门状态（开度、压力、流量、电量等），支持远程固件升
级。韩
16.网络传输协议：通过MQ-Seno连接到云平台，平台和手机app小程序可以同步进行检测和控制。
17.阀体类型：蝶阀。
18.连接方式：内丝。
19.阀体尺寸：DN50。
20.阀体承压能力：≥1.6MPa。
21特殊功能	带智能控制（手机APP、土壤湿度感应自动开关）
	34
	个
	320

	2
	土壤多参数传感器

	1、设备供电：DC5-6V供电以及内置电池供电
2、通信接口
4G，中国移动、中国联通或中国电信的手机网络
3、 数据上传：4G进行数据上传，电源供电状况下1min上传1次，电池供电状态下数据上传间隔可设，默认10min上传1次
4、 空气温湿度参数
   （1）温度：量程，探头外置型-20-+60℃ 
   分辨率：0.1℃
   精度：普通精度：±0.5℃(25℃）；
高精度：±0.2℃（25℃）
（2） 湿度：量程，探头外置型O-95%RH
     分辨率：0.1%
     精度：普通精度：±3%RH(60%RH,25℃):
高精度：±2%RH(60%RH,25℃)
5、 土壤湿度水分参数
（1） 水分： 量程，0-100%RH
               分辨率，0.1%
               精度：0-50%内±2%，@〈棕壤，30%,25℃)；50-100%内±3%，@(棕壤，60%,25℃C）
（2） 温度：量程，-40—80℃
     分辨率：1Lux
     精度：±0.5℃(25℃)
6、 光照度参数
   （1）量程：0-20万 Lux
（2）分辨率：1Lux
（3）精度：±7%(25℃)
7、CO2浓度
（1）量程：默认4005000pm（可扩展0-5000ppm）
（2）分辨率：lppm
（2）精度：误差(400-500ppmm);50ppmm +5%F·S
8、变送器电路工作温湿度
-20℃~+60℃，0%RH~95%RH（非结露）
9、屏幕刷新时间：ls
10、存储容量6.5W
11、电池供电时长：全要素选配、无供电状态、10min上传一次数据情况下，一次充电可续航 20天
	70
	个
	260

	3
	一体化空气温湿度光照传感器
	1. 供电DC5-12V，RS485 Modbus通讯，适配太阳能田间供电
2. 温度-40~85℃精度±0.2℃；湿度0-100%RH精度±2%RH
3. 光照0-20万Lux，分辨率1Lux，精度±5%F·S
4. 百叶盒ABS外壳IP65，户外防雨防尘，配套立杆安装支架
5.定时主动上传环境数据，辅助系统判断灌溉、遮阳农事策略
	16
	个
	200

	4
	管道流量变送器
	1. 适配DN50灌溉管道，介质清水/水肥混合液，DC12-24V供电
2. 量程0.5~20m³/h，精度±0.5%FS，支持瞬时流量+累计用水量上传
3. 输出RS485+4-20mA模拟量，304不锈钢阀体抗水肥腐蚀
4. 防护IP65，适应阀门井潮湿环境，工作水温-10~60℃
5.数据上传云平台，用于节水台账、管网漏损监测验收
	9
	个
	380

	5
	LoRa物联网采集控制终端
	1. 供电DC12-24V，上行LoRa 470MHz农业频段，视距传输≥3km
2. 接口：多路RS485采集+继电器输出，可同时读取土壤/空气/流量传感器、控制电动蝶阀
3. 支持阈值联动：土壤湿度低于设定值自动下发开阀指令
4. 本地数据缓存，断网恢复自动补传，IP65户外防水壳体
5.导轨/立杆双安装方式，MQTT协议无缝对接智慧农业云平台
	50
	个
	276

	预算总价
	大写：人民币肆万玖仟伍佰元整                   小写：49500       



三、商务要求：
1、交货日期：成交通知书发出后 15 天完成，根据项目进度，采购人通知后2天内完成供货至采购人指定地点。
2、交货地点：福州职业技术学院
[bookmark: _Toc12695][bookmark: _Toc97708365]3、支付方式：全部货物交货经安装调试，并经验收合格后，10个工作日内采购人凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以转账方式向供应商一次性支付 100% 的货物价款。
4、质保期：免费保修期为 1年，质保期间出现质量问题免费维修或者更换(从货到验收合格之日起算)。
5、售后服务要求：成交人在质保期内接到故障通知后4小时内响应，并在12小时内到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。
6、包装、装卸和运输
6.1包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由成交人负责。
6.2专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。
6.3符合运输要求，保证货物到达目的地时完好，无毁损，包装不回收。在运输过程中造成的产品损失或损坏由成交人负担。
6.4货物、生产、包装、仓储、运输、装卸、保险以及成交人进行安装、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料）、保障服务等全部费用及税费均包含在本项目价款中。
7、验收要求：
7.1到货验收：货物送至采购人安装现场后，成交人和采购人一同拆箱，对其全部货物、零件、配件的型号、规格、数量、外型、外观、包装进行到货验收。成交人应负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件、资料、及安装、测试报告等文档汇集成册交付项目单位。
7.2最终验收
采购人将按照竞价文件规定的参数对成交人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。验收过程中，若发现货物质量有问题成交人应无条件于 7 天内免费更换。在此期间，成交人在采购人现场进行安装、调试、集成、试运行直至验收所发生的一切费用由成交人承担且已含在投标总价中。
8、其它要求：
8.1成交人所提供的货物必须符合国家的有关标准。标准：本项目所指的货物及服务应符合竞价文件的技术规格所述的标准，如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。各耗材必须符合采购需求，一经发现参数规格不对或质量问题，则无条件退换货。
8.2成交人所提供的货物须按相应的国家标准及其特殊要求包装。内外包装的标志编号清晰，标签内容完整（包括产品名称、生产批号、生产日期、有效期、使用说明、商标、注意事项、生产企业名称、地址、电话等）。
8.3成交人所提供的货物均由成交人免费送货至采购人指定的交货地点，按采购人要求安装到位。
8.4运输过程中造成的货物损坏、丢失或其它质量问题，其责任和损失由成交人负担。
8.5本项目报价为固定价，不受时间、物价升降等因素的影响，成交人需按所报清单上所列品种送货，不准以其它同类型代替。
8.6成交人应在供货同时向采购人提供所有有关本项目执行的技术文件。如果项目必需但竞价文件又未作规定的要成交人才能提供的技术文件，成交人也应及时向采购人提供。技术文件可以是手册、说明、其他形式的文件资料。
8.7上述技术文件应包含保证采购人能够正确进行使用、检查、测试、验收的需要的所有内容。
8.8所有成交人提供的技术文件的全部费用已包含在报价总价中。
8.9所有未列明交付时间的成交人应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交付给采购人。技术文件未提供给采购人的，视为成交人未完全履行交付义务。
8.10到货后采购人如发现成交人未提供有关文件，可以推迟付款，直至成交人补齐有关文件。
9、违约责任：
8.1交货不符合约定或存在缺陷的，应在5天内完成换货。逾期违约金，违约金按成交金额的 1 ％/天计算。
8.2逾期交货的赔偿、除不可抗力和采购人因素外，如果成交人不能按照规定的时间交付和提供服务，应及时以书面形式将逾期的事实、可能逾期的时间和原因通知采购人，如果未能按照规定的时间提供货物和提供服务的，每逾期1天，成交人按成交金额支付逾期金额 1 ％的违约金。
8.3违约违规终止
若成交人未能在规定的期限内提供货物，在采购人对成交人违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人还可向成交人发出书面的违约通知书，单方终止部分或全部协议。

第三章 证明材料格式
证明材料编制说明
1.编制要求：竞价供应商应详细阅读网上竞价文件内容，在编制证明材料时，要按证明材料格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由竞价供应商承担法律责任。
2.格式要求：证明材料应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：应用A4幅面纸张打印装订，编制封面、页码，并每页加盖公章。
3.其他要求：
①竞价供应商在福建国诚招标有限公司网上竞价系统(http://115.28.8.36/)进行供应商注册、报名、竞价投标。
②证明材料应没有涂改或行间插字，否则其网上竞价系统审核不通过。




证明材料文件




竞价编号：(由竞价供应商填写)
项目名称：(由竞价供应商填写)
竞 价 人：(由竞价供应商填写)

联系人及联系电话：(由竞价供应商填写)
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6、竞价供应商需提供的其他材料




1.营业执照

致：福州职业技术学院
现附上由(签发机关名称)签发的我方法人营业执照副本复印件上述证照真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：营业执照、税务登记证均提供副本复印件，复印件必须内容完整、清晰、整洁，由竞价供应商加盖公章。(竞价供应商制表时应删去此段话)

竞价供应商名称：(全称并加盖公章)
日期：    年  月  日




营业执照复印件并加盖公章













2.竞价承诺书

致：福建国诚招标有限公司
根据贵公司关于                             网上竞价项目及服务的公告（项目编号）:              ，本签字代表（          ）经正式授权并代表竞价方                                                      ）参与贵方组织的本次网上竞价活动，我公司郑重承诺：
一、我司将在网上竞价截止时间前一天提交网上竞价要求的所有原件的复印件，保证提供真实、合法、有效的资格证明材料，将竞价保证金3000元以转账方式在网上竞价截止时间前一天汇达指定账户，并承诺绝无作弊垄断或借用证明、提供虚假资料、串通哄抬报价等不法事情。
二、我司将按照竞价项目及服务的公告要求和竞价报价文件的承诺，及时与采购人签订供货合同，按竞价报价文件承诺的价格及时向采购单位提供全新货物，货物及有关服务符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。
三、本项目竞价公告、竞价方的竞价报价文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。
四、获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受政府采购有关法规对我方的处罚。
五、我方同意提供按照贵方可能要求的与其竞价有关的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。
六、若本次采购货物属于政府强制采购节能产品的（节能产品政府采购清单目录中加★号的），我方将提供《节能产品政府采购清单》内的产品参与网上竞价，并保证所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和抵押权在内的担保物权的起诉，否则同意我方的竞价视为无效报价。
七、我司承诺所提供的货物具有行政主管部门颁发的资质证书或国家有关部门的产品《检验报告》。货物到货验收时，将提供设备的产品合格证、质量保证文件，并按网上竞价项目及服务的公告要求和本公司竞价报价文件承诺提供优质的售后服务。
八、我司获得竞价供货资格后，将严格按照合同的规定做好各项技术和售前、售中、售后服务，保证24小时的联系畅通（联系人：           ，联系电话：              ），按照网上竞价项目及服务的公告要求提供合格的设备进行安装、调试服务，并达到验收标准。对采购人提出的问题或要求保证在12小时内给予明确答复。
本网上竞价承诺书自我公司盖章、法定代表人签字或授权代表签字后生效。
  

竞价供应商名称（全称并加盖公章）：                      
  电话：                  传真：                                    
  竞价供应商法定代表人签字或授权代表签字：                              
  日期：    年   月   日


3.竞价保证金凭证复印件




4.参加采购活动前3年内无重大违法不良信用记录
注：不良信用记录是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单等。竞价供应商须提供通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的信用记录；



5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

























6.技术商务响应一览表
	序号
	技术及商务要求
	响应内容
	响应情况
(响应/不响应)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：竞价供应商须逐条填写并响应本竞价文件第二章“网上竞价内容及要求”中“二、技术要求”及“三、商务要求”所有条款。未按规定填写，或响应内容及响应情况为“不合格”的，报名审核将不通过。报价部分无须体现。

竞价供应商：(全称并加盖单位公章)
日期：    年   月  日 


7.竞价供应商需提供的其他材料

注：竞价文件有要求的或竞价供应商认为应提交的其他材料可在此项下提交。





[bookmark: _Toc97708366][bookmark: _Toc7398]第四章  报价文件
★注意：①本报价文件在竞价过程中提供，竞价供应商报名时无须提供报价文件材料。 ②竞价供应商对每个项目合同包报价时都必须扫描上传有效的报价文件并加盖公章，未按要求扫描上传报价文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。(竞价供应商制表时应删去此段话)


竞价编号：                                  项目名称: 
报价一览表
金额单位：人民币元
	合同包
	品目号
	项目名称
	数量
	投标单价
	合计金额

	1
	1-1
	智能电动蝶阀

	34个
	             
	

	
	1-2
	土壤多参数传感器

	70个
	
	

	
	1-3
	一体化空气温湿度光照传感器
	16个
	
	

	
	1-4
	管道流量变送器
	9个
	
	

	
	1-5
	LoRa物联网采集控制终端
	50个
	
	

	投标总金额大写：
小写：



竞价供应商(全称并加盖公章)：
竞价供应商代表签字：
日期：





2

