**货物说明一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 1 | 品名 | 抽屉柜 | 品牌型号 | 顺发/AGN014 | 数量 | 44个 |
| 详细说明  (1) 柜体材质为冷轧钢 板，足厚≥0.7mm,柜角打 磨不伤手，100 抽带门带 指纹锁 (指纹容量≥20 枚) ，外尺寸深宽高≥ 28cm\*71.5cm\*123cm。   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 2 | 品名 | 保洁柜 | 品牌型号 | 伟尔斯/JK364A | 数量 | 25个 | | 详细说明  （1）柜体材质为 sus304# 不锈钢磨砂贴塑板，足厚 ≥1.0mm，柜角打磨不伤 手，带门带指纹锁 (指纹 容量≥20 枚) ，外尺寸深 宽高≥40cm\*200cm\*165cm。  (2) 柜内顶部中间位置配 置一根长 200cmsus304#不 锈钢管，配 20 个挂钩。  (3) 柜内底部配置整排接 水盆。  (4) 柜子配置固墙耳朵。  (5) 柜子顶板及两侧侧板机冲 通风口。  (6) 柜体内部采用内置骨 架，骨架用 sus304#不锈 钢拉丝管，管规格30\*30mm,厚≥1.0mm。 | | | | | | | |   (2) 配小号加厚内抽，厚 度≥3.5mm,内抽材质为塑 胶，防滑设计，外尺寸深 宽高≥220mm\*101mm\*50mm, 内尺寸深宽高≥ 193mm\*97mm\*47mm。 | | | | | | | |